Příloha č. 2 – Technické parametry jednotlivých studní
	Studna
	Typ
	Hloubka
	Max. l/s
	Měsíční limit
	Roční limit
	Období
	Poznámka

	ŠK-1
	Zděná
	5,52 m
	0,7
	5 m³
	60 m³
	celoročně
	Malokapacitní zdroj

	ŠO-1
	Vrtaná
	-
	2,0
	20 m³
	120 m³
	duben–září
	Doplňkový zdroj

	ŠS-1
	Vrtaná
	-
	2,0
	10 m³
	90 m³
	březen–listopad
	Doplňkový zdroj

	ŠH-1
	Vrtaná
	-
	2,0 (prům.0,12)
	460 m³
	3 680 m³
	březen–říjen
	Hlavní zdroj pro nádrž Koupaliště


Údaje vycházejí z vodoprávních povolení a technických podkladů obce.
